공기충전기(MSF-1600KFI) 소모품 교환

1. 공기정화필터(6개월 또는 50시간 선도래시 교환)

①	②	③	④
▷ 오프너를 이용하여 필터커버를 분해함 ▷ 필터분리 볼트를 필터 카트리지 상부에난 볼트 홈에 돌려 끼워서 카트리지 제거 ▷ 카트리지 분리시 ③번과 같이 장갑등 이용하여 툭 치면 분리됨 ※ 장갑등을 대지 않으면 상부가 손상되어 마개가 닫히지 않을 수 있으므로 주의할 것
⑤	⑥	⑦	⑧
▷ 결합시 고리이용없이 ⑧번과 같은 위치까지 넣음 ▷ ⑧번 위치에서 그대로 내려 놓으면 ⑦번 그림처럼 필터 속 홈에 카트리지가 결함됨 ※ ⑧번 위치가 아닌 더 놓은 곳에서 내려 놓으면 카트리지 하부가 손상될 우려가 있음
⑨	⑩	⑪	⑫
▷ 카트리지를 집어 넣고 ⑨번과 같이 손으로 꾹 눌러줌(⑩번 같이 나사선이 맞아야 함) ※ 필터 커버 닫을 시 유의사항 - 커버 나사선에 오일을 절대로 닦아내지 말 것(후에 말라 녹이 생겨 닫히지 않음) - 커버를 완전히 조인 후 반대방향으로 조금 개방할 것(후에 개방이 용이하게 하기위해)

2. 오일교환(1년 또는 50시간 선도래시 교환)

①	②	③
▷ 호스를 내려서 폐유통을 받침 ▷ ②번의 밸브를 개방하면 오일이 나옴 ▷ ③번의 오일 주입구를 개방함 ▷ 오일이 다 빠져나오면 ③번의 주입구에 오일 4ℓ를 주입함

3. 흡입필터(2년마다 교환)

①	②
▷ 케이스를 분리하여 엘리먼트(필터)를 꺼낸다 ▷ 엘리먼트가 재사용이 가능하면 청소하여 재결합하고 재사용 불가능시 교환함

4. 주의사항

공기정화필터		▷ 교환 후 충전기를 수분측정기 녹색등이 점 등될때까지(감지수분 16㎎/㎥) 가동시켜야함
오일교환	▷ 오일 교환시 오일이 식기전에 교환(미가동시 가동후에 교환) ⇒ 식은후 교체하면 오일 점성이 켜져 완전 배출이 안되기때문