철원소방서	소방활동 일일상황 - 2015. 5. 23(토) 06:00 -	구조진압계 ☎ 450-2119 (FAX) 450-2350

	기상상황

		기상특보 : 없음

오늘날씨	구름조금 기온 : 10/28 습도 : 15~40 풍향 : 서풍 풍속(㎧) : 1~5 강수량 (㎜) : - 적설(㎝) : -
내일날씨	맑 음 기온 : 10/29 습도 : 25~65 풍향 : 남서풍 풍속(㎧) : 1~4 강수량 (㎜) : - 적설 (㎝) : -

소방활동 총괄

구분			일계	누 계
				2015년	2014년	증감(%)
화재	발생건수		1	119	121	-1.7
	처리건수		1	81	52	55.8
	인명 피해	사망	-	0	1
		부상	-	0	2	-100.0
	재산피해(천원)		-	243,464	208,909	16.5
구조	출동건수		1	49	49	0.0
	구조인원		0	40	31	29.0
구조(동송)	출동/처리/구조인원		/ / /	4 / 4 / 4	1/1	300.0
구조(김화)	출동/처리/구조인원		/ / /	2 / 2 / 2	1/2	29.0
구급	출동건수		6	755	795	-5.0
	이송인원		7	607	623	-2.6
	심정지환자		-	22	22	0.0

생활안전서비스

구분	계	생활밀착형 구조				민생지원 활동
		동물 구조	시건 개방	벌집 제거	기타	이동전화 위치조회	급수지원			배수지원			기타
							회	개소	톤(t)	회	개소	톤(t)
일계	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
누계	293	48	19	9	5	2	158	152	532.7	0	0	0	68
* 동물구조 : 유기동물, 천연기념물 등의 구조활동 및 피해유발 동물(뱀, 멧돼지, 벌집 등) 퇴치 * 시건개방 : 인명피해가 우려되는 긴급구조상황시 건물 및 주택, 차량 등의 시건장치 개방 * 민생지원 기타민원 : 오작동 소방시설 처리 등

주요 내용

구분	일시	발생 위치	주 요 내 용	심정지 환자
				응급처치여부 (기도확보,산소 투여,CPR,AED)	소생술 유보․ 중단 의료 지도
화재	5.22 14:07	김화읍 용양리	- 개요 : 제방둑화재 비닐하우스로 연소확대우려 - 결과 : 쓰레기 소각부주의, 시초류 1,000평망미터 소실, 피해액 없음.
구조	5.22 08:26	동송읍 이평리	- 개요 : 철원성모요양병원 엘리베이터에 2명 고립됨 - 결과 : 자체처리 현장확인 후 귀소함
구급	5.22 08:34	갈말읍 신철원리	- 환자 : 1명(질병,여/81,신철원리) - 내용 : 설사,거동불편/길병원	해당없음
	5.22 09:11	근남면 마현리	- 미이송(사망, 경찰인계)	해당없음
	5.22 11:42	동송읍 장흥리	- 환자 : 1명(질병외,여/67,장흥리) - 내용 : 몸에힘이없음/길병원	해당없음
	5.22 14:37	동송읍 상노리	- 환자 : 1명(질병,여/89,상노리) - 내용 : 구토 및 소화안됨/길병원	해당없음
			- 환자 : 1명(질병,남/87,상노리) - 내용 : 손이붓고 허리통증/길병원	해당없음
	5.22 15:11	동송읍 상노리	- 환자 : 1명(교통사고,남/56,상노리) - 내용 : 목통증호소/서울외과의원	해당없음
			- 환자 : 1명(교통사고,여/67,이평리) - 내용 : 목,머리,무릎통증호소/서울외과의원	해당없음
	5.22 16:06	근남면 육단리	- 환자 : 1명(임산부,여/29,육단리) - 내용 : 분만진통/춘천강대병원	해당없음
동물 구조	5.22 10:16	갈말읍 상사리	- 개요 : 1박2일펜션 뱀포획요청 - 결과 : 주변 수색한바 발견치 못하여 안전당부 및 재신고안내후 귀소함
	5.22 12:14	갈말읍 문혜리	- 개요 : 나래유치원 현관 뱀포획 요청 - 결과 : 포획완료하여 야산에 방사후 귀소함
예방경계	5.22 17:50	동송읍 이평리	- 개요 : 동신미곡처리장옆 쓰레기 화재 - 결과 : 완전진화 안전조치후 귀소함
	5.23 00:40	갈말읍 신철원리	- 개요 : 다리밑 쓰레기더미에서 연기발생함 - 결과 : 현장조치 완료후 귀소함

언론보도 주요사항 등

〇 철원, 재난대응 안전한국훈련 산불대응 도상훈련 - 철원인터넷뉴스, 철원신문

〇 철원소방, 야영시설 관계자 간담회 - 뉴시스, 철원신문

방호구조과 구조진압계(☎ 450-2119)