(7월) 주요재난 안전사고 예보

장마철 낙뢰화재 발생현황 분석

□ 최근 3년간 낙뢰화재 출동현황

《발생 건수》	《피해액/ 천원》

《월별 화재발생 현황》

구분	계	재산피해(천원)	2월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계	52건	127,764	1	3	2	13	13	13	2	5
2014년	12건	49,330			2	4	3			3
2015년	26건	61,429		3		7	4	9	1	2
2016년	14건	17,005	1			2	6	4	1

◯ 최근 3년간(‘14 ~ ’16) 도내 낙뢰로 인한 화재가 52건 발생하여   127백만원의 재산피해가 발생하였으며, 이중 여름철(6월~8월) 기간 동안 발생한 화재가 전체의 75%(39건)를 차지하면서 각 가정이나 시설물에서는 낙뢰화재를 사전에 예방하기 위하여 전기제품 취급시 각별한 주의가 요구된다.

《장소별 화재발생 현황》

구분	주택	도로	산불	시설물	일반업무	동식물시설	창고	음식점	기타
계	27	1	4	9	1	3	2	2	3
2016년	8			1		2	1		2
2015년	9		3	8	1	1	1	2	1
2014년	10	1	1

◯ 화재발생 주요장소로 단독주택이 27건(52%)으로 가장 많았으며 야외 시설물 9건(17%) 순이며, 시간대별 분석하면 오후(16~19) 시간대가  낙뢰로 인한 화재가 가장 많이 발생한 것으로 분석됐다.

《지역별 화재발생 현황》

구분	춘천	원주	강릉	속초	홍천	횡성	영월	평창	정선	철원	화천	양구	고성	양양
52	9	2	3	6	5	1	2	3	2	11	5	1	1	1

◯ 또한 지역별은 철원군이 11건(21%)으로 2015년 한해에만 7건 발생  전년도에 비해 4건 증가하였으며 2016년에는 한건도 발생하지 않음, 다음 춘천지역이 9건(17%) 으로 나타났다.

붙임 : 7월중 재난안전상식(낙뢰화재 예방요령) 1부. 끝.

붙 임		낙뢰에 의한 화재 및 사고예방 대책

낙뢰에 의한 화재를 방지하는 기본 방법은 열과 파괴력에 대하여 전기저항이 낮은 금속으로 피뢰침을 설치 할 것

낙뢰의 위험성이 높은 지역은 전원계통의 서지보호기를 주전원, 판넬, 장비로 구분하여 단계적으로 보호 할 것

주 전원용, 분전반, 전원장치용, 장비호호용 등 용도에 맞게 설치 및 사용

조립식 주택의 취약점은 낙뢰로 유입된 순간 과전압이 배전반의 접속부에서  과부하로 화재발생 시 급격히 연소가 확대 되므로 전력계와 배전반 판넬은

내화구조 보강 할 것

집에 낙뢰가 치면 전화기나 전기제품 등의 플러그를 빼두고 전등이나 전기   제품으로부터 1m 이상의 거리를 유지하고 또한 창문을 모두 닫고 감전 우려가 있는 샤워, 설거지 등은 금 할 것

자연적인 피뢰침 역할을 할 수 있는 대표적인 것이 나무이므로 공터에 고립된

큰 나무 등의 밑에서는 있지 말 것

언덕 위, 공터, 해안가, 낚시배 등에 서 있는 등 주위경관에서 인체가 돌출되지 않도록 할 것

트랙터 등 농기계류로부터 멀리 떨어질 것

울타리, 금속제배관, 철길 등 기타 낙뢰전류의 방전경로가 될 수 있는 금속체로

부터 멀리 떨어질 것